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	👤  Informations élève

	Nom : _______________
	Prénom : _______________
	Date : _______________
	Note : _____ / 20



	🎯  Objectifs de la séance

	
• Savoir lire et tracer un schéma de circuit pneumatique de puissance
• Identifier et placer correctement les composants pneumatiques dans GDA Sim
• Comprendre le rôle de chaque composant dans un circuit pneumatique
• Réaliser la partie commande en 24V alternatif (bobine ou électrovanne)
• Associer le mnémonique de la partie commande à celui du préactionneur pneumatique
• Réaliser une capture d'écran et l'insérer dans ce document Word



	📚  Rappel – Composants pneumatiques à connaître

	Composant
	Rôle
	Dans GDA Sim

	FRL (Filtre + Régulateur + Lubrificateur)
	Conditionne l'air comprimé en entrée
	Bibliothèque → Alimentation

	Distributeur 3/2 monostable
	Sectionneur ou commande vérin SE – revient seul (ressort)
	Bibliothèque → Distributeurs

	Distributeur 5/2 bistable
	Pré-actionneur vérin DE – reste en position sans signal
	Bibliothèque → Distributeurs

	Distributeur 2/2 NF monostable
	Bloqueur – coupe le passage de l'air (Normalement Fermé)
	Bibliothèque → Distributeurs

	Vérin simple effet (SE)
	Sort sous pression, rentre par ressort
	Bibliothèque → Actionneurs

	Vérin double effet (DE)
	Sort ET rentre sous pression (2 chambres)
	Bibliothèque → Actionneurs



	⚡  Rappel – Partie commande en 24V alternatif (24V~)

	💡  La partie commande en 24V~ permet d'alimenter les bobines ou électrovannes qui pilotent les préactionneurs pneumatiques.

	Type de commande du distributeur
	Composant 24V~ à utiliser
	Mnémonique

	Commande électrique
(ex : sectionneur YS, distributeur 3/2)
	🔵  Bobine 24V~
	Identique au distributeur
(ex : YS)

	Commande électropneumatique
(ex : pré-actionneur YA1/YA2)
	🟣  Électrovanne 24V~
	Identique au distributeur
(ex : YA1, YA2)

	Commande pneumatique
(ex : bloqueurs, démarreur progressif)
	❌  Pas de bobine/électrovanne
	Commande pneumatique uniquement

	

	⚠️  Règle d'or : Le mnémonique de la bobine/électrovanne 24V~ doit être identique à celui du préactionneur pneumatique correspondant.
   Exemple : distributeur 5/2 nommé YA1/YA2  →  électrovannes 24V~ nommées YA1 et YA2.



	💻  Prise en main de GDA Sim – Les étapes clés

	
1.  Décompresser GDA Sim dans votre dossier personnel et lancer GdA-Sim.exe
2.  Cliquer sur l'icône Bibliothèque pour ouvrir les catégories de composants
3.  Choisir la catégorie Pneumatique pour accéder aux vérins, distributeurs, etc.
4.  Glisser-déposer les composants sur la zone de travail
5.  Ajouter les symboles de commande (ressort, bobine…) sur les côtés du distributeur
6.  Nommer chaque composant (ex : 1A pour le vérin, 1V pour le distributeur, YA1/YA2 pour les bobines)
7.  Relier les composants avec des tuyaux (conduites pneumatiques)
8.  Cliquer sur Simuler → conduites sous pression en ROUGE, échappements en BLEU
9.  Faire une capture d'écran (Windows + Maj + S) et la coller dans le document Word



	📸  Comment insérer votre capture d'écran dans ce document ?

	
• Méthode 1 : [Windows] + [Maj] + [S]  →  sélectionnez la zone  →  collez avec [Ctrl]+[V]
• Méthode 2 : Outil Capture Windows  →  enregistrez  →  Insertion → Image dans Word
⚠️  Veillez à ce que le schéma soit bien lisible et que tous les composants soient visibles.



	Exercice 1 – Vérin simple effet  |  Niveau : ⭐☆☆☆



	📝  Consigne :

	Tracer le schéma du circuit de puissance d'un vérin simple effet commandé par un distributeur 3/2 monostable à commande électrique (bobine YA). Puis réaliser la partie commande en 24V alternatif.



	💡  Aide :

	Le vérin simple effet n'a qu'une seule entrée d'air (pour sortir la tige). Il rentre tout seul grâce à son ressort interne. Le distributeur 3/2 a 3 orifices et 2 positions. La commande est électrique → utiliser une bobine 24V~.



	🔧  Composants à placer – Partie puissance (pneumatique) :

	
• 1 × Compresseur + FRL (alimentation)
• 1 × Distributeur 3/2 monostable à commande électrique (bobine YA)
• 1 × Vérin simple effet
➡️  Ordre de placement : Compresseur → FRL → Distributeur 3/2 (YA) → Vérin simple effet



	⚡  Composants à placer – Partie commande (24V~) :

	
• 1 × Bobine 24V~  →  mnémonique : YA  (même que le distributeur 3/2)
• 1 × Alimentation 24V~ (transformateur ou source 24V alternatif)
🔗  Associations mnémoniques : 
→  Distributeur 3/2 pneumatique  ←→  Bobine 24V~ : YA
→  La bobine YA en 24V~ pilote directement le distributeur 3/2 YA.



	📸  Capture – Partie puissance (pneumatique) – Exercice 1

	
 
 
 
 
 
 
 
 



	📸  Capture – Partie commande 24V~ – Exercice 1

	
 
 
 
 
 
 
 
 




	Exercice 2 – Vérin double effet simple  |  Niveau : ⭐⭐☆☆



	📝  Consigne :

	Tracer le schéma du circuit de puissance d'un vérin double effet commandé par un distributeur 5/2 bistable à commande électropneumatique (bobines YA1 et YA2). Puis réaliser la partie commande en 24V alternatif.



	💡  Aide :

	Le vérin double effet a deux entrées d'air. Le distributeur 5/2 bistable reste en position même quand on coupe le signal. La commande est électropneumatique → utiliser des électrovannes 24V~.



	🔧  Composants à placer – Partie puissance (pneumatique) :

	
• 1 × Compresseur + FRL
• 1 × Distributeur 5/2 bistable à commande électropneumatique (YA1 / YA2)
• 1 × Vérin double effet (2 raccordements)
➡️  Ordre de placement : Compresseur → FRL → Distributeur 5/2 bistable (YA1/YA2) → Vérin double effet



	⚡  Composants à placer – Partie commande (24V~) :

	
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA1  (sortie de tige)
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA2  (rentrée de tige)
• 1 × Alimentation 24V~
🔗  Associations mnémoniques : 
→  Distributeur 5/2 bistable  ←→  Électrovannes 24V~ : YA1 (sortie) et YA2 (rentrée)
→  Commande électropneumatique → électrovanne (et non bobine simple).



	📸  Capture – Partie puissance (pneumatique) – Exercice 2

	
 
 
 
 
 
 
 
 



	📸  Capture – Partie commande 24V~ – Exercice 2

	
 
 
 
 
 
 
 
 




	Exercice 3 – Avec sectionneur et réglage de vitesse  |  Niveau : ⭐⭐⭐☆



	📝  Consigne :

	Tracer le schéma du circuit de puissance d'un vérin double effet avec un sectionneur (distributeur 3/2 monostable YS), un pré-actionneur (distributeur 5/2 bistable YA1/YA2) et un réglage de la vitesse de sortie de tige (limiteur de débit). Puis réaliser la partie commande en 24V alternatif.



	💡  Aide :

	Le sectionneur (YS) est placé AVANT le pré-actionneur. Il sert à couper l'alimentation en air. YS est à commande électrique → bobine 24V~. YA1/YA2 sont à commande électropneumatique → électrovannes 24V~.



	🔧  Composants à placer – Partie puissance (pneumatique) :

	
• 1 × Compresseur + FRL
• 1 × Distributeur 3/2 monostable à commande électrique – Sectionneur (YS)
• 1 × Distributeur 5/2 bistable à commande électropneumatique – Pré-actionneur (YA1/YA2)
• 1 × Limiteur de débit unidirectionnel (côté chambre avant)
• 1 × Vérin double effet
➡️  Ordre de placement : Compresseur → FRL → Sectionneur 3/2 (YS) → Distributeur 5/2 (YA1/YA2) → Limiteur de débit → Vérin double effet



	⚡  Composants à placer – Partie commande (24V~) :

	
• 1 × Bobine 24V~  →  mnémonique : YS  (sectionneur – commande électrique)
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA1  (sortie de tige – commande électropneumatique)
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA2  (rentrée de tige – commande électropneumatique)
• 1 × Alimentation 24V~
🔗  Associations mnémoniques : 
→  Sectionneur 3/2 (commande électrique)  ←→  Bobine 24V~ : YS
→  Pré-actionneur 5/2 (commande électropneumatique)  ←→  Électrovannes 24V~ : YA1 et YA2



	📸  Capture – Partie puissance (pneumatique) – Exercice 3

	
 
 
 
 
 
 
 
 



	📸  Capture – Partie commande 24V~ – Exercice 3

	
 
 
 
 
 
 
 
 




	Exercice 4 – Circuit complet avec bloqueurs et démarreur progressif  |  Niveau : ⭐⭐⭐⭐



	📝  Consigne :

	Tracer le schéma de puissance d'un vérin double effet comprenant : 2 bloqueurs (distributeurs 2/2 NF monostables à commande pneumatique), un pré-actionneur (distributeur 5/2 bistable YA1/YA2), un sectionneur (distributeur 3/2 monostable YS), un démarreur progressif (distributeur 2/2 monostable piloté par la pression de sortie du sectionneur). Prévoir un réglage de la vitesse de sortie ET de rentrée de tige. Puis réaliser la partie commande en 24V alternatif.



	💡  Aide :

	Le démarreur progressif est piloté par la pression qui sort du sectionneur : il s'ouvre progressivement pour éviter un départ brusque. Les bloqueurs (2/2 NF) sont placés sur chaque conduite allant vers le vérin. Seuls YS (bobine) et YA1/YA2 (électrovannes) nécessitent une commande 24V~.



	🔧  Composants à placer – Partie puissance (pneumatique) :

	
• 1 × Compresseur + FRL
• 1 × Distributeur 3/2 monostable à commande électrique – Sectionneur (YS)
• 1 × Distributeur 2/2 monostable à commande pneumatique – Démarreur progressif (piloté par sortie YS)
• 1 × Distributeur 5/2 bistable à commande électrique – Pré-actionneur (YA1/YA2)
• 2 × Distributeur 2/2 NF monostable à commande pneumatique – Bloqueurs (un par chambre)
• 2 × Limiteur de débit unidirectionnel (un côté sortie, un côté rentrée)
• 1 × Vérin double effet
➡️  Ordre de placement : Compresseur → FRL → Sectionneur 3/2 (YS) → Démarreur progressif 2/2 → Distributeur 5/2 (YA1/YA2) → Bloqueurs 2/2 (×2) → Limiteurs de débit (×2) → Vérin double effet



	⚡  Composants à placer – Partie commande (24V~) :

	
• 1 × Bobine 24V~  →  mnémonique : YS  (sectionneur – commande électrique)
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA1  (sortie de tige – commande électropneumatique)
• 1 × Électrovanne 24V~  →  mnémonique : YA2  (rentrée de tige – commande électropneumatique)
• 1 × Alimentation 24V~
🔗  Associations mnémoniques : 
→  Sectionneur 3/2 (commande électrique)  ←→  Bobine 24V~ : YS
→  Pré-actionneur 5/2 (commande électropneumatique)  ←→  Électrovannes 24V~ : YA1 et YA2
→  Démarreur progressif & Bloqueurs  ←→  Commande pneumatique uniquement (pas de 24V~)
⚠️  Le démarreur progressif et les bloqueurs 2/2 NF sont à commande PNEUMATIQUE → pas de bobine/électrovanne 24V~



	📸  Capture – Partie puissance (pneumatique) – Exercice 4

	
 
 
 
 
 
 
 
 



	📸  Capture – Partie commande 24V~ – Exercice 4
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