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1. [bookmark: Moteurs_à_courant_continu_généralités][bookmark: _TOC_250002]Moteurs à courant continu généralités
Généralités - Principe de fonctionnement

Le moteur à courant continu est constitué d'un :
[image: ]inducteur (on se limite ici au cas d'un aimant permanent) placé au stator et chargé de créer un champ magnétique
bobinage d'induit, placé au rotor, associé à un système collecteur / balais (petits rectangles du symbole) et que l'on relie à une source de tension
Ce type de moteur est destiné à des  applications  à  vitesse variable, en basse tension (quelques Volts à quelques dizaines de Volts) en particulier pour des produits grand public de puissance modeste (quelques dizaines de Watts).

[image: ]Sous tension nominale, le moteur tourne à sa vitesse nominale. On observe d'ailleurs, en première approche, ___ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le « coefﬁcient » k s'exprime en V/tr.min-1 et constitue une caractéristique du moteur.

[image: ]Inversion du sens de rotation

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


[image: ]En pratique______________ est employé dès que le fonctionnement est à deux sens de marche et qu'il est nécessaire de faire varier la vitesse.
Alimenté par la batterie (tension ﬁxe, ici 24V), il reçoit le moteur en ﬂottant (aucune des bornes de l'induit n'est reliée au 0V) entre les milieux des deux branches du H. Le principe est décrit ci-dessous.
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2. [bookmark: Contrôle_de_la_vitesse_par_une_resistanc][bookmark: _TOC_250001]Contrôle de la vitesse par une résistance variable.
[image: ]Le moyen le plus simple de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu est de faire varier sa vitesse avec une résistance variable comme un potentiomètre.





Le problème de ce système est la déperdition d'énergie. En effet ____ ______________________________________________________. Comme on le sait la puissance électrique est ________ La tension aux bornes du potentiomètre, (ou de la résistance) sera ______ selon la loi d'Ohm. Il en résulte que la puissance ________ . Cette puissance sera dissipée sous forme de chaleur. C'est une pure perte. Dans un souci d'économie d'énergie et d'autonomie des systèmes, ______________________________________________________________________________________________________________


3. [bookmark: Hacheur][bookmark: _TOC_250000]Hacheur
Hacheur
Le hacheur délivre non pas une tension continue, mais ______________________, à ______________________________– quelques kHz – le moteur CC étant sensible à la ______________ ________________________.
Pour faire varier la valeur moyenne UMOY – et donc la vitesse de rotation du moteur – on joue sur ____________________.
_______________________________________
_______________________________________

où T est _______________________ et t1 le temps (sur une période_______________ ______________________________________________________________________
α est un rapport, donc sans dimension, compris entre 0 (moteur à l'arrêt) et 1 (moteur à vitesse nominale NNOM).
[image: ]Ce type de modulation est aussi connu sous le terme de ________________. (Modulation de Largeur d'Impulsions) ou encore en anglais, ______________ (Pulse Width Modulation).
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